[image: ]PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS Y MALAS PRÁCTICAS  EN LA ELABORACIÓN DEL REPORTE DE LABORATORIO


A) DURANTE EL DESARROLLO DEL LABORATORIO
	MALAS PRÁCTICAS

	· No devolver los instrumentos de laboratorio limpios y ordenados.
· Distribuirse el trabajo entre los miembros del grupo y realizar un informe desintegrado.
· No verificar las conexiones del montaje del experimento con el profesor.
· No leer las guías y objetivos de la práctica.
· No leer los manuales de conexión y datos de los dispositivos a utilizar.



	BUENAS PRÁCTICAS

	· Devolver los instrumentos de laboratorio como fueron entregados.
· Hacer una relación de la información necesaria para poder resolver el problema de laboratorio y los mecanismos de búsqueda de dicha información.
· Realizar una redacción concreta basada en hechos, evidencias y argumentos.
· Tener en cuenta los objetivos y resultados de aprendizaje en el desarrollo de la práctica.
· Toda simulación y comparación con la realidad se debe hacer bajo condiciones iniciales semejantes.
· Uso de fuentes verificables, es decir, no usar citas como el rincón del vago sino artículos, libros, trabajos de grado, entre otros.
· Detenerse y reflexionar alrededor el planteamiento del problema ya que muchas veces se piensa en la solución antes de conocer y delimitar el problema.
· No mezclar fuentes y tamaños de letra.
· Las figuras deben ser legibles y de buena resolución.
· Los párrafos deben tener alineación justificada.
· Los conceptos teóricos deben ser referenciados.
· Los códigos fuente (por ejemplo, .c, .m) se adjuntan como anexos al informe. En el informe se debe incluir información del autor, propósito del mismo y algunas indicaciones generales.





B) REDACCIÓN DEL INFORME
	
	MALAS PRÁCTICAS
	BUENAS PRÁCTICAS

	1. 
	No colocar el título de la práctica en los nombres de los informes
	Un título preciso de la práctica es esencial para informar desde el comienzo de que se trata la misma.

	2. 
	Los textos que integran los documentos y reportes contienen frases y expresiones que no tienen en cuenta la concordancia de género, número y tiempo verbal.
	Siempre  reviso los textos una vez redactados, para corregir aspectos de concordancia de género número y tiempo verbal.
Igualmente, se debe propender por el uso del adecuado del español usando oraciones con la estructura sujeto, verbo, predicado.

	
	Ejemplos:
· La arduino son un sistema multifuncionales
· Así que la tono de la cantante deberá ser las máximas frecuencias posibles.
· La onda plana choca con el obstáculo e impide su propagación, viéndose obligándola. 
· Al igual que en las pruebas pasadas, se miró el cambio del sistema al varias este.

	Ejemplo:
· El arduino es un sistema multifuncional
· Así que el tono de la cantante deberá ser la máxima frecuencia posible.
· La onda plana choca con el obstáculo e impide su propagación, viéndose obligada a reflejarse. 
· Al igual que en las pruebas pasadas, se miró el cambio del sistema al variar el ángulo de incidencia.

	3. 
	Usar redacción en forma personal
	Usar redacción en tercera persona.

	
	Ejemplo:
En el laboratorio montamos un amplificador para atenuar el ruido de entrada y medimos a la salida el voltaje pico a pico de la señal.
	Corrección:
En el laboratorio se montó un amplificador para atenuar el ruido de entrada y se midió a la salida el voltaje pico a pico de la señal.

	4. 
	Usar oraciones demasiado largas y sin signos de puntuación.
	Cuidar la extensión de las oraciones, esto es, evitar oraciones demasiado largas

	
	Ejemplo:
La difracción es uno de los fenómenos más importantes relacionados con el carácter ondulatorio de la luz la cual se observa cuando un frente de ondas se encuentra con un obstáculo o una rendija la cual tiene dimensiones comparables a su longitud de onda (λ).
	Ejemplo:
La difracción es uno de los fenómenos más importantes relacionados con el carácter ondulatorio de la luz. Se observa cuando un frente de ondas se encuentra con un obstáculo o una rendija de dimensiones comparables a su longitud de onda (λ).

	5. 
	Confiar en la autocorrección de Word para las tildes
	Poner las tildes debidamente

	
	Primero se cargaran los datos, luego se procesaran y finalmente se obtendrá un resultado.
	Primero se cargarán los datos, luego se procesarán y finalmente se obtendrá un resultado.

	6. 
	Asumir que todas las siglas son conocidas y nunca indicar hacerlas explícitas
	Las siglas, la primera vez que aparecen deben mostrarse su significado.

	
	Ejemplo:
Para realizar el acondicionamiento de señal del sensor de temperatura se empleó un OAMP. El OAMP empleado fue un LM356 operando en modo de amplificador seguidor.
	Corrección:
Para realizar el acondicionamiento de señal del sensor de temperatura se empleó un amplificador operacional (OAMP). El OAMP empleado fue un LM356 operando en modo de amplificador seguidor.






[bookmark: _GoBack]
	7. 
	Descripción del procedimiento sin apoyarse en diagramas y/o tablas que aparecen sin ser citadas o referenciadas
	Descripción del procedimiento apoyándose mediante citas, referencias a tablas y/o diagramas que explican la metodología o instrumentación usada.

	
	Ejemplo:
Al ensamblar el circuito de la tarjeta de prueba (protoboard), se verificaron las conexiones y se explicó la tensión sobre las entradas, para medir luego la corriente en los nodos de salida.
Tabla 1. Materiales del Circuito
	ID
	Componente
	Ref.

	Vs
	Fuente variable
	0V ~ 9V

	Rs
	Resistor
	120/0.5W

	RL
	Resistor
	1K ~ 1M

	D1
	Diodo Zener
	3.3V





Figura 1. Circuito experimental para observar el efecto de regulación del diodo Zener
	Corrección:
Como indica el diagrama de flujo de la Figura 1, que describe el procedimiento realizado para el montaje experimental, se propuso un circuito basado en un diodo Zener (D1) para observar las características de regulación ante diferentes condiciones de carga (RL) y alimentación (Vs) (Ver Figura 2). La descripción de los materiales utilizados en el circuito se presenta en la Tabla 1.

Figura 1. Procedimiento para el montaje experimental


Figura 2. Circuito experimental para observar el efecto de regulación del diodo Zener

Tabla 1. Materiales del Circuito
	ID
	Componente
	Ref.

	Vs
	Fuente variable
	0V ~ 9V

	Rs
	Resistor
	120/0.5W

	RL
	Resistor
	1K ~ 1M

	D1
	Diodo Zener
	3.3V







	8. 
	Las ecuaciones se transcriben literalmente o se pegan como imágenes.
	Las ecuaciones deben introducirse en la herramienta de Word o Latex, no pegando imágenes. Igualmente las ecuaciones se numeran.

	
	Ejemplo:
v=x/t
x1,2=(-b±raiz(b*b-4ac))/2a
	Corrección:
                                                                     (1)
                                              (2)

	9. 
	Usar la misma fuente para el texto y las variables matemáticas.
	Usar fuentes matemáticas que permitan diferenciar las variables del texto.

	
	Ejemplo:
La variable x es la posición… 
	Corrección:
La variable  es la posición…




C) REFERENCIAS Y CITAS
	
	MALAS PRÁCTICAS
	BUENAS PRÁCTICAS

	10. 
	Al citar un autor no se antepone sus textos entre comillas ni se referencia la fuente.
	Al citar un texto se hace entre comillas y con la respectiva referencia según las normas establecidas.

	
	Ejemplo:
La frase de Albert Einstein Dios no juega a los dados con el universo es uno de los mejores ejemplos…
	Corrección:
La frase de Albert Einstein "Dios no juega a los dados con el universo" [3] es uno de los mejores ejemplos…

	11. 
	Colocar el link de donde se bajó un archivo .pdf
	Las referencias bibliográficas deben ser en formato IEEE o APA. No se referencian libros o artículos como enlaces de internet.

	
	Ejemplo:
Bibliografía
…
[5] http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp? arnumber=6770875 
	Corrección:
Bibliografía
…
[5] M. R. Betker, J. S. Fernando y S. P. Whalen, "The history of the microprocessor," en Bell Labs Technical Journal, vol. 2, no. 4, pp. 29-56, 1997.

	12. 
	Citar las diapositivas de clase.
	Citar artículos científicos y libros-

	
	[1] Notas de clase del profesor Lee.

	[1] A. López. “OFDM in FPGA.” Proc. LASCAS 2011






	13. 
	No numerar ni referenciar las figuras, tablas o ecuaciones.
	Todas las figuras, tablas y ecuaciones deben ser numeradas y referenciadas antes de que aparezcan y una vez nombradas deben aparecer cerca, esto es, no deben aparecer 2 o 3 páginas adelante.

	
	Ejemplo:
A continuación se presenta la evolución de los microprocesadores, desde la creación en 1971 del primer microprocesador, el 4004.



	Corrección:
En la Figura 1 se presenta la evolución de los microprocesadores, desde la creación en 1971 del primer microprocesador, el 4004.


Figura 1. Historia de los microprocesadores. Tomado de [5]

	14. 
	Al utilizar una imagen, fotografía o tabla se hace sin referenciar la fuente
	Se respetan los derechos de autor usando referencias y otros recursos que permitan conocer la fuente de imágenes, gráficos, fotografías y/o tablas.

	
	Ejemplo:


Figura 1. Historia de los microprocesadores
	Corrección:


Figura 1. Historia de los microprocesadores. Tomado de [5]



D) FIGURAS Y TABLAS
	
	MALAS PRÁCTICAS
	BUENAS PRÁCTICAS

	15. 
	Colocar tablas de medidas sin unidades
	En las tablas debe ir claramente la unidad en la que se midió

	
	
	Resistencia
	Voltaje
	Corriente
	Potencia

	
	
	
	

	
	
	
	




	
	Resistencia []
	Voltaje
[V]
	Corriente
[mA]
	Potencia
[mW]

	
	
	
	




	16. 
	Tablas de datos sin incertidumbre en la medida. Mal manejo de cifras significativas
	Tablas de datos que incluyen la incertidumbre en la medida.

	
	Ejemplo 1:
	Voltaje de entrada V1
[V]
	Voltaje en R1
[V]
	Voltaje en R2 
[V]

	1
	5.2 
	3

	2
	4.5 
	3.3

	3
	4.7
	2.8 



Ejemplo 2:
En el experimento de caída libre, la aceleración calculada de la esfera fue 9.7124 ± 0.1 m/s2
	Corrección Ejemplo 1:
	Voltaje de entrada V1
[V]
	Voltaje en R1
[V]
	Voltaje en R2 
[V]

	1
	5.2 ± 0.1
	3.0 ± 0.3

	2
	4.5 ± 0.2
	3.3 ± 0.3

	3
	4.7 ± 0.5
	2.8 ± 0.1



Corrección Ejemplo 2:
En el experimento de caída libre, la aceleración calculada de la esfera fue 9.7 ± 0.1 m/s2

Comentario: Si el error de medida es 0.1, no es posible reportar un valor de medida con un mayor número de cifras significativas (4 en el ejemplo), sino con solo 1 cifra significativa.

	17. 
	Escribir literalmente los resultados de los experimentos
	Presentar los resultados de los experimentos en tablas o gráficas

	
	Ejemplo 1:
Para voltaje de entrada V1=1V:
Voltaje en R1=5.2V, error ±0.1V
Voltaje en R2=3.0V, error ±0.3V
Para voltaje de entrada V1=2V:
Voltaje en R1=4.5V, error ±0.2V
Voltaje en R2=3.3V, error ±0.3V
Para voltaje de entrada V1=3V:
Voltaje en R1=4.7V, error ±0.5V
Voltaje en R2=2.8V, error ±0.1V




Ejemplo 2:
Para voltaje de entrada V1=1V y Resistencia Rx=1K:
Voltaje en R1=5.2V, error ±0.1V
Voltaje en R2=3.0V, error ±0.3V
Para voltaje de entrada V1=1V y Resistencia Rx=10K:
Voltaje en R1=2.9V, error ±0.4V
Voltaje en R2=3.2V, error ±0.1V
Para voltaje de entrada V1=1V y Resistencia Rx=20K:
Voltaje en R1=4.7V, error ±0.1V
Voltaje en R2=6.0V, error ±0.5V
Para voltaje de entrada V1=2V y Resistencia Rx=1K:
Voltaje en R1=4.5V, error ±0.2V
Voltaje en R2=3.3V, error ±0.3V
Para voltaje de entrada V1=3V y Resistencia Rx=10K:
Voltaje en R1=4.7V, error ±0.5V
Voltaje en R2=2.8V, error ±0.1V
…

	Corrección Ejemplo 1:

	Voltaje de entrada V1
[V]
	Voltaje en R1
[V]
	Voltaje en R2 
[V]

	1
	5.2 ± 0.1
	3.0 ± 0.3

	2
	4.5 ± 0.2
	3.3 ± 0.3

	3
	4.7 ± 0.5
	2.8 ± 0.1


Comentario: Usar tablas permite ahorrar espacio y facilitar el análisis de los resultados.
 



Corrección Ejemplo 2:

Tabla 1. Voltaje en R1 [V]
	
	Resistencia Rx

	Voltaje V1 [V]
	1K
	10K
	20K

	1
	5.2 ± 0.1
	2.9 ± 0.4
	4.7 ± 0.1

	2
	4.5 ± 0.2
	4.7 ± 0.5
	…

	3
	…
	…
	…



Tabla 2. Voltaje en R2 [V]
	
	Resistencia Rx

	Voltaje V1 [V]
	1K
	10K
	20K

	1
	3.0 ± 0.3
	3.2 ± 0.1
	6.0 ± 0.5

	2
	3.3 ± 0.3
	2.8 ± 0.1
	…

	3
	…
	…
	…




	18. 
	Gráficas sin información en los ejes, ni unidades ni leyendas
	Gráficas claras con información apropiada en los ejes, con unidades, y leyendas que describan las diferentes gráficas superpuestas

	
	Ejemplo:
En la Figura 3 se muestran los valores de voltaje medidos en la resistencia R1 y R2 ante diferentes valores de la fuente de entrada.

	Corrección:

Comentario: Al incluir nombres en los ejes y unidades, es más claro el significado de la gráfica, además nótese que el eje Y estaba realmente en milivoltios y no voltios.  Igualmente, al incluir la leyenda es posible saber el color que corresponde al voltaje a R1 o R2.




	19. 
	Las gráficas no están escaladas apropiadamente
	Las gráficas están escaladas apropiadamente a todo el ancho disponible para el gráfico.

	
	Ejemplo:

	Corrección:

Comentario: Al ajustar la escala, es posible apreciar con mayor claridad la forma y establecer mejores conclusiones.

	20. 
	.En un experimento donde se varía un parámetro se incluye una gráfica individual por cada valor del parámetro.
	En un experimento donde se varía un parámetro se sugiere usar una sola gráfica donde el resultado de cada parámetro se salte en un color y/o símbolo diferente.

	
	Ejemplo:
En las Figuras 1 a 4 se muestra la señal obtenida para diferentes valores de la resistencia R1.

Figura 1. Señal de salida para R1=1K

Figura 2. Señal de salida para R1=2K

Figura 3. Señal de salida para R1=10K

Figura 4. Señal de salida para R1=20K
	Corrección:
En la Figura 1 se muestra la señal obtenida para diferentes valores de la resistencia R1.

Figura 1. Señal de salida para cada valor de R1



	21. 
	Al graficar un circuito y explicarlo NO se hace referencia al elemento.
	Al graficar un circuito y explicarlo, tener en cuenta la enumeración de los elementos.

	
	Ejemplo:
En la resistencia de entrada de la Figura 1, hay una caída de potencial ….


Figura 1.
	Corrección
En la resistencia de entrada, Rs, de la Figura 1, hay una caída de potencial ….


Figura 1.




E) CÓDIGO FUENTE DE PROGRAMAS
	
	MALAS PRÁCTICAS
	BUENAS PRÁCTICAS

	22. 
	Realizar la explicación de porciones de código donde se encuentran funciones y variables que no aportan en la explicación del trabajo realizado.
	Explicar el aspecto lógico-matemático o técnico del código realizado.

	
	int fibo(int n)
{
  if(n == 0 || n == 1)
    return n;
  else
   return fibo(n-2)+fibo(n-1);
}
	La serie de Fibonacci se calculó usando un algoritmo recursivo que evalúa la expresión

donde




	23. 
	Poner código largo en los informes
	Poner diagramas de bloques o prototipos de las funciones

	
	void funcion() {
  for(i=0;i<10;i++){
    switch(i){
       case 0: 
         …
         …
  }
 }
}
	




F) CONCLUSIONES
	
	MALAS PRÁCTICAS
	BUENAS PRÁCTICAS

	24. 
	No establecer conclusiones sobre los resultados de las prácticas. Errores comunes son concluir diciendo que se aprendió y/o se realizó la práctica, y no comparar los resultados prácticos con los teóricos.
	Las conclusiones se deben escribir acordes a los resultados obtenidos en la práctica, y sobre el cumplimiento de los objetivos planteados.
Igualmente, al comparar los resultados prácticos y teóricos se debe calcular el error de la práctica (absoluto o porcentual) y enumerar las causas de error.

	
	Ejemplo:
En la práctica aprendimos a usar el osciloscopio y el simulador de circuitos Proteus.
	Ejemplo de corrección 1:
Al contrastar la simulación del circuito en Proteus con el montaje práctico se encontró una diferencia en los resultados del 1%, el cual se debe a que no fue posible conseguir resistencias de precisión.

Ejemplo de corrección 2:
En la práctica se diseñó un amplificar seguidor el cual fue simulado previamente en Proteus y posteriormente verificado en la práctica, encontrando un comportamiento similar cuyos resultados difieren solo en el 1%.

	25. 
	Poner conclusiones de relleno
	Poner conclusiones relevantes

	
	Ejemplo:
· Aprendimos a manejar Matlab
· Los punteros son muy importantes
	Ejemplo:
El sistema tuvo un comportamiento acorde a la simulación realizada, teniendo un error del 1% debido a efectos de la temperatura.

	26. 
	Conclusiones incoherentes con los objetivos de la práctica
	Conclusiones coherentes con los objetivos de la práctica

	
	Ejemplo:
Objetivo
· Comprobar mediante un circuito  con resistencias y una fuente de voltaje las leyes de Kirchoff.
Conclusiones
· Se comprobaron las leyes de Kirchoff en el laboratorio.
· La ley de voltajes y corrientes son útiles para el desarrollo de la electrónica en el programa.
	Corrección Ejemplo:
Conclusiones
· Las mediciones realizadas en los circuitos sugeridos muestra una distribución de voltajes en las ramas conectadas en paralelo. 
· El margen de error en las mediciones muestra la relación directamente proporcional entre el desgaste del material del elemento resistivo, protoboard y la exactitud de las medidas de voltaje y corriente.
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Procedimiento Metodológico


Ensamblar en el protoboard los componentes pasivos del circuito de la Figura 2


Verificar las conexiones de los componentes en los nodos A y B


Conectar la fuente Vs, ajustada en 6V sobre los nodos X y B.


...

















funcion()


Busca el patrón i dentro de los 10 posibles valores 


Por cada patrón i, ...
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x(t) [V]


x	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1000000000000001	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2000000000000002	2.2999999999999998	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4	4.0999999999999996	4.2	4.3	4.4000000000000004	4.5	4.5999999999999996	4.7	4.8	4.9000000000000004	5	5.0999999999999996	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8	8.1	8.1999999999999993	8.3000000000000007	8.4	8.5	8.6	8.6999999999999993	8.8000000000000007	8.9	9	9.1	9.1999999999999993	9.3000000000000007	9.4	9.5	9.6	9.6999999999999993	9.8000000000000007	9.9	10	10.1	10.199999999999999	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	12	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	13	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	15	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	16	16.100000000000001	16.2	16.3	16.399999999999999	16.5	16.600000000000001	16.7	16.8	16.899999999999999	17	17.100000000000001	17.2	17.3	17.399999999999999	17.5	17.600000000000001	17.7	17.8	17.899999999999999	18	18.100000000000001	18.2	18.3	18.399999999999999	18.5	18.600000000000001	18.7	18.8	18.899999999999999	19	19.100000000000001	19.2	19.3	19.399999999999999	19.5	19.600000000000001	19.7	19.8	19.899999999999999	20	0	1.0858049016431517	1.9649538073871566	2.6669455944541842	3.2175362209710694	3.6391839582758005	3.9514437798769895	4.1713165518478394	4.3135580555253279	4.3909523251984703	4.414553294057308	4.39389830481465	4.3371966515357103	4.2514959713305966	4.1428289942189886	4.0163428826717364	3.8764131454973838	3.7267438906757868	3.5704559855862694	3.4101645182760789	3.2480467976787049	3.0859019919751445	2.9252033807656144	2.7671440867493833	2.6126770547350802	2.4625499587169641	2.3173356402872174	2.1774586127678925	2.0432181042073236	1.9148080579629714	1.792334461243102	1.6758303290403502	1.5652686327692626	1.4605734290891044	1.3616294143813039	1.2682901037373771	1.1803848097230387	1.0977245752830689	1.0201071966411512	0.94732145566364545	0.87915066665924058	0.81537562976665368	0.75577707175207631	0.7001376450295681	0.64824354688201347	0.59988581306508448	0.55486133310377395	0.5129736285356441	0.47403343002355369	0.43785908457035111	0.40427681994512804	0.37312088980955699	0.34423361985547218	0.31746537247948975	0.2926744450813008	0.26972691493862838	0.24849644174765298	0.22886403729103502	0.21071781027815673	0.19395269316880051	0.17847015671997782	0.16417791706636078	0.15098963934040263	0.13882464114338536	0.12760759857975815	0.11726825705225065	0.10774114857379317	9.8965316974947884E-2	9.088405206413594E-2	8.344463352521668E-2	7.6598085106579367E-2	7.0298939462255058E-2	6.4505013843745088E-2	5.9177196706980767E-2	5.4279245188306027E-2	4.977759331330503E-2	4.56411707297837E-2	4.1841231698740045E-2	3.8351194032508043E-2	3.514648763552157E-2	3.220441227864114E-2	2.9504004221265846E-2	2.7025911285258823E-2	2.4752275979952006E-2	2.2666626277227899E-2	2.0753773639085704E-2	1.8999717906494171E-2	1.7391558667108939E-2	1.591741273008232E-2	1.4566337348278819E-2	1.3328258841361393E-2	1.2193906287120533E-2	1.1154749962815113E-2	1.0202944232964138E-2	9.3312745947881168E-3	8.5331086071978677E-3	7.8023504437463682E-3	7.1333988241950559E-3	6.5211080932240095E-3	5.9607522282736245E-3	5.4479915714981822E-3	4.9788420933064475E-3	4.5496470069371119E-3	4.1570505649548648E-3	3.7979738794487725E-3	3.4695926180681419E-3	3.1693164378472074E-3	2.8947700280564474E-3	2.6437756420878817E-3	2.4143370066480973E-3	2.204624504312427E-3	2.0129615328046903E-3	1.8378119512275212E-3	1.677768529898483E-3	1.5315423264664408E-3	1.397952916611038E-3	1.2759194128856683E-3	1.1644522101703345E-3	1.0626454007748832E-3	9.6966980649378846E-4	8.8476657887926217E-4	8.0724132268760113E-4	7.364587008811159E-4	6.7183748275108498E-4	6.1284599968131342E-4	5.589979758118006E-4	5.0984870340184461E-4	4.6499153504475074E-4	4.2405466706491377E-4	3.8669819044415512E-4	3.5261138748904445E-4	3.2151025417509254E-4	2.931352296969742E-4	2.6724911622570891E-4	2.4363517323263445E-4	2.2209537199422167E-4	2.0244879704893562E-4	1.8453018244452614E-4	1.6818857159801241E-4	1.5328609049737927E-4	1.3969682480939941E-4	1.2730579222741849E-4	1.1600800210135685E-4	1.0570759504426025E-4	9.631705580976262E-5	8.7756493286812512E-5	7.995298196567797E-5	7.2839959696004508E-5	6.6356676986762235E-5	6.0447693492216695E-5	5.5062417690328643E-5	5.0154686092759423E-5	4.5682378631255818E-5	4.1607067145778436E-5	3.7893694157308407E-5	3.4510279344657194E-5	3.1427651361518815E-5	2.8619202828999274E-5	2.606066652138967E-5	2.3729910930342753E-5	2.160675354609775E-5	1.9672790335107815E-5	1.7911240022396562E-5	1.6306801905167184E-5	1.4845526032493498E-5	1.3514694685143043E-5	1.2302714180476085E-5	1.1199016110606607E-5	1.019396719824441E-5	9.2787870244361054E-6	8.4454729463217402E-6	7.6867315815178443E-6	6.9959162892704512E-6	6.3669701275139406E-6	5.7943738097986988E-6	5.2730982270623619E-6	4.7985611367383838E-6	4.3665876560111918E-6	3.9733742274131536E-6	3.6154557536592354E-6	3.289675624857928E-6	2.9931583852310101E-6	2.7232848084080155E-6	2.4776691704110547E-6	2.2541385277703581E-6	2.0507138249574719E-6	1.8655926706268127E-6	1.6971336361386973E-6	1.5438419426123782E-6	1.4043564144282039E-6	1.2774375877584972E-6	1.1619568724442682E-6	1.0568866744275894E-6	9.6129139407090865E-7	8.7431922311043679E-7	7.9519466976184659E-7	7.2321174767876981E-7	6.5772777010815225E-7	5.9815769573853492E-7	5.4396897743984262E-7	4.9467686938525394E-7	Tiempo t [s]

x(t) [V]


1 KW	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1000000000000001	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2000000000000002	2.2999999999999998	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4	4.0999999999999996	4.2	4.3	4.4000000000000004	4.5	4.5999999999999996	4.7	4.8	4.9000000000000004	5	5.0999999999999996	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8	8.1	8.1999999999999993	8.3000000000000007	8.4	8.5	8.6	8.6999999999999993	8.8000000000000007	8.9	9	9.1	9.1999999999999993	9.3000000000000007	9.4	9.5	9.6	9.6999999999999993	9.8000000000000007	9.9	10	0	1.0858049016431517	1.9649538073871566	2.6669455944541842	3.2175362209710694	3.6391839582758005	3.9514437798769895	4.1713165518478394	4.3135580555253279	4.3909523251984703	4.414553294057308	4.39389830481465	4.3371966515357103	4.2514959713305966	4.1428289942189886	4.0163428826717364	3.8764131454973838	3.7267438906757868	3.5704559855862694	3.4101645182760789	3.2480467976787049	3.0859019919751445	2.9252033807656144	2.7671440867493833	2.6126770547350802	2.4625499587169641	2.3173356402872174	2.1774586127678925	2.0432181042073236	1.9148080579629714	1.792334461243102	1.6758303290403502	1.5652686327692626	1.4605734290891044	1.3616294143813039	1.2682901037373771	1.1803848097230387	1.0977245752830689	1.0201071966411512	0.94732145566364545	0.87915066665924058	0.81537562976665368	0.75577707175207631	0.7001376450295681	0.64824354688201347	0.59988581306508448	0.55486133310377395	0.5129736285356441	0.47403343002355369	0.43785908457035111	0.40427681994512804	0.37312088980955699	0.34423361985547218	0.31746537247948975	0.2926744450813008	0.26972691493862838	0.24849644174765298	0.22886403729103502	0.21071781027815673	0.19395269316880051	0.17847015671997782	0.16417791706636078	0.15098963934040263	0.13882464114338536	0.12760759857975815	0.11726825705225065	0.10774114857379317	9.8965316974947884E-2	9.088405206413594E-2	8.344463352521668E-2	7.6598085106579367E-2	7.0298939462255058E-2	6.4505013843745088E-2	5.9177196706980767E-2	5.4279245188306027E-2	4.977759331330503E-2	4.56411707297837E-2	4.1841231698740045E-2	3.8351194032508043E-2	3.514648763552157E-2	3.220441227864114E-2	2.9504004221265846E-2	2.7025911285258823E-2	2.4752275979952006E-2	2.2666626277227899E-2	2.0753773639085704E-2	1.8999717906494171E-2	1.7391558667108939E-2	1.591741273008232E-2	1.4566337348278819E-2	1.3328258841361393E-2	1.2193906287120533E-2	1.1154749962815113E-2	1.0202944232964138E-2	9.3312745947881168E-3	8.5331086071978677E-3	7.8023504437463682E-3	7.1333988241950559E-3	6.5211080932240095E-3	5.9607522282736245E-3	5.4479915714981822E-3	Tiempo t [s]

x(t) [V]


2 KW	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1000000000000001	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2000000000000002	2.2999999999999998	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4	4.0999999999999996	4.2	4.3	4.4000000000000004	4.5	4.5999999999999996	4.7	4.8	4.9000000000000004	5	5.0999999999999996	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8	8.1	8.1999999999999993	8.3000000000000007	8.4	8.5	8.6	8.6999999999999993	8.8000000000000007	8.9	9	9.1	9.1999999999999993	9.3000000000000007	9.4	9.5	9.6	9.6999999999999993	9.8000000000000007	9.9	10	0	0.92311634638663576	1.7042875779324227	2.3598835831996605	2.9045961482947633	3.3516002301781969	3.7127003508368448	3.9984634469417042	4.2183393923443884	4.3807703036397445	4.4932896411722156	4.5626120284973943	4.5947146317013452	4.5949108654641417	4.5679171247225536	4.5179131786830302	4.4485968072511053	4.3632332082104499	4.2646996562781911	4.1555258520920804	4.0379303598931076	3.9138534968276089	3.7849870041071108	3.6528008004591763	3.5185670911284035	3.3833820809153177	3.2481855171631429	3.113778268027688	2.9808381226190797	2.8499339825264847	2.7215385986823741	2.5960399933580738	2.4737516941855908	2.3549218953607398	2.2397416504977001	2.1283521918826285	2.0208514620288134	1.9172999353908551	1.817725800779538	1.7221295683680216	1.6304881591346485	1.542758529094225	1.458880875679019	1.3787814690980131	1.3023751473872474	1.2295675101281651	1.1602568424204522	1.0943357976201589	1.0316928645643162	0.97221364247414377	0.91578194443670891	0.86228074828796919	0.81159301183910715	0.7636023676849546	0.71819371129196341	0.67525369466876395	0.6346711366613742	0.59633735977532731	0.56014646239719101	0.52599553435793311	0.49378482294120141	0.46341785568223159	0.43480152562029589	0.40784614405223252	0.38246546528038	0.35857668734945014	0.33610043231814657	0.3149607092080795	0.29508486241024484	0.27640350800423874	0.25885046015380503	0.24236264948107555	0.22688003508799956	0.21234551168431864	0.19870481309458252	0.18590641324997689	0.17390142562208485	0.16264350192341898	0.1520887307819194	0.14219553699221671	0.1329245818539147	0.12423866502528151	0.11610262824843787	0.10848326123842006	0.10134920997247532	9.4670887566808207E-2	8.8420387885026763E-2	8.2571401985055928E-2	7.7099137478725197E-2	7.1980240850045854E-2	6.7192722753901132E-2	6.2715886296044174E-2	5.8530258277542525E-2	5.4617523371777096E-2	5.0960461189487209E-2	4.7542886176857986E-2	4.4349590283038524E-2	4.1366288326508419E-2	3.8579565984197636E-2	3.5976830323009704E-2	3.3546262790251184E-2	Tiempo t [s]

x(t) [V]


10 KW	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1000000000000001	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2000000000000002	2.2999999999999998	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4	4.0999999999999996	4.2	4.3	4.4000000000000004	4.5	4.5999999999999996	4.7	4.8	4.9000000000000004	5	5.0999999999999996	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8	8.1	8.1999999999999993	8.3000000000000007	8.4	8.5	8.6	8.6999999999999993	8.8000000000000007	8.9	9	9.1	9.1999999999999993	9.3000000000000007	9.4	9.5	9.6	9.6999999999999993	9.8000000000000007	9.9	10	0	0.74965397070192274	1.4049526894728981	1.974803179334444	2.4673650745714122	2.8901094145682888	3.2498729975911904	3.5529086205100779	3.8049315070092442	4.0111622050476514	4.1763662140881284	4.3048905838077172	4.4006977085301457	4.4673965253916865	4.508271309176723	4.5263082427578825	4.5242199290723866	4.5044679984909415	4.4692839542229841	4.4206883879913441	4.3605086885442015	4.2903953565997046	4.211837031490079	4.1261743270418503	4.0346125670546824	3.9382335040838812	3.8380060990541764	3.7347964335010735	3.6293768209189299	3.5224341787627895	3.414577718076325	3.3063460034755443	3.1982134322837101	3.0905961779649358	2.9838576396219101	2.8783134361880189	2.7742359810381982	2.6718586700496143	2.5713797136475676	2.4729656410596244	2.3767545028586841	2.2828587958912236	2.1913681328490839	2.1023516770410393	2.0158603613444503	1.9319289088582838	1.8505776714281812	1.7718143009643297	1.6956352673162058	1.6220272353980383	1.5509683132688803	1.4824291819554718	1.4163741169593322	1.352761910606578	1.2915467036752166	1.2326787340657597	1.1761050096628209	1.1217699119643065	1.0696157365272665	1.0195831757922988	0.97161174939861028	0.92564018668658155	0.88160676570150831	0.83944961265859663	0.79910696550312099	0.76051740489889885	0.72362005570086907	0.68835476171197141	0.65466223628897335	0.62248419114487885	0.59176344549574866	0.56244401751574724	0.53447119989492875	0.50779162113845466	0.48235329410265493	0.45810565313159768	0.43499958103672676	0.41298742705090186	0.39202301678598972	0.37206165512937378	0.35306012292868938	0.33497666823515759	0.31777099280353222	0.30140423448036552	0.28583894605157623	0.27103907106472375	0.25696991709053901	0.24359812684177892	0.23089164752498734	0.21881969876196575	0.20735273938235332	0.19646243335645969	0.18612161510807335	0.17630425442021258	0.1669854211224317	0.15814124972616422	0.14974890415450526	0.14178654269460414	0.13423328328433687	0.12706916922999315	0.12027513543820578	Tiempo t [s]

x(t) [V]


20 KW	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1000000000000001	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2000000000000002	2.2999999999999998	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4	4.0999999999999996	4.2	4.3	4.4000000000000004	4.5	4.5999999999999996	4.7	4.8	4.9000000000000004	5	5.0999999999999996	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8	8.1	8.1999999999999993	8.3000000000000007	8.4	8.5	8.6	8.6999999999999993	8.8000000000000007	8.9	9	9.1	9.1999999999999993	9.3000000000000007	9.4	9.5	9.6	9.6999999999999993	9.8000000000000007	9.9	10	0	0.57073765470042848	1.0858049016431517	1.549274357565104	1.9649538073871566	2.3364023492142145	2.6669455944541842	2.9596899768185958	3.2175362209710694	3.4431920187575762	3.6391839582758005	3.8078687485112122	3.9514437798769895	4.0719570587359257	4.1713165518478394	4.2512989746691323	4.3135580555253279	4.3596323058770121	4.3909523251984703	4.4088476673813135	4.414553294057308	4.4092156388005579	4.39389830481465	4.3695874174309353	4.3371966515357103	4.2975719529028513	4.2514959713305966	4.199692222463443	4.1428289942189886	4.0815230128320792	4.0163428826717364	3.9478123131774208	3.8764131454973838	3.8025881906909311	3.7267438906757868	3.649252812459348	3.5704559855862694	3.4906650921625335	3.4101645182760789	3.3292132751244177	3.2480467976787049	3.1668786282599837	3.0859019919751445	3.0052912705562216	2.9252033807656144	2.8457790631703368	2.7671440867493833	2.6894103744784994	2.6126770547350802	2.5370314430814926	2.4625499587169641	2.3892989796352868	2.3173356402872174	2.2467085753216609	2.1774586127678925	2.1096194198213496	2.0432181042073236	1.9782757739194754	1.9148080579629714	1.8528255905745066	1.792334461243102	1.7333366327157578	1.6758303290403502	1.619810395574119	1.5652686327692626	1.5121941054371584	1.4605734290891044	1.4103910348539701	1.3616294143813039	1.314269346052013	1.2682901037373771	1.2236696492705996	1.1803848097230387	1.1384114405094841	1.0977245752830689	1.0582985635204099	1.0201071966411512	0.98312382345302529	0.94732145566364545	0.91267286415334015	0.87915066665924058	0.84672740747938469	0.81537562976665368	0.7850679409457535	0.75577707175207631	0.72747592935896199	0.7001376450295681	0.67373561670104931	0.64824354688201347	0.62363547621911675	0.59988581306508448	0.57696935935835492	0.55486133310377395	0.53353738772432757	0.5129736285356441	0.49314662657787617	0.47403343002355369	0.45561157336493996	0.43785908457035111	0.4207544903856959	0.40427681994512804	Tiempo t [s]

x(t) [V]


1 KW	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1000000000000001	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2000000000000002	2.2999999999999998	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4	4.0999999999999996	4.2	4.3	4.4000000000000004	4.5	4.5999999999999996	4.7	4.8	4.9000000000000004	5	5.0999999999999996	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8	8.1	8.1999999999999993	8.3000000000000007	8.4	8.5	8.6	8.6999999999999993	8.8000000000000007	8.9	9	9.1	9.1999999999999993	9.3000000000000007	9.4	9.5	9.6	9.6999999999999993	9.8000000000000007	9.9	10	0	1.0858049016431517	1.9649538073871566	2.6669455944541842	3.2175362209710694	3.6391839582758005	3.9514437798769895	4.1713165518478394	4.3135580555253279	4.3909523251984703	4.414553294057308	4.39389830481465	4.3371966515357103	4.2514959713305966	4.1428289942189886	4.0163428826717364	3.8764131454973838	3.7267438906757868	3.5704559855862694	3.4101645182760789	3.2480467976787049	3.0859019919751445	2.9252033807656144	2.7671440867493833	2.6126770547350802	2.4625499587169641	2.3173356402872174	2.1774586127678925	2.0432181042073236	1.9148080579629714	1.792334461243102	1.6758303290403502	1.5652686327692626	1.4605734290891044	1.3616294143813039	1.2682901037373771	1.1803848097230387	1.0977245752830689	1.0201071966411512	0.94732145566364545	0.87915066665924058	0.81537562976665368	0.75577707175207631	0.7001376450295681	0.64824354688201347	0.59988581306508448	0.55486133310377395	0.5129736285356441	0.47403343002355369	0.43785908457035111	0.40427681994512804	0.37312088980955699	0.34423361985547218	0.31746537247948975	0.2926744450813008	0.26972691493862838	0.24849644174765298	0.22886403729103502	0.21071781027815673	0.19395269316880051	0.17847015671997782	0.16417791706636078	0.15098963934040263	0.13882464114338536	0.12760759857975815	0.11726825705225065	0.10774114857379317	9.8965316974947884E-2	9.088405206413594E-2	8.344463352521668E-2	7.6598085106579367E-2	7.0298939462255058E-2	6.4505013843745088E-2	5.9177196706980767E-2	5.4279245188306027E-2	4.977759331330503E-2	4.56411707297837E-2	4.1841231698740045E-2	3.8351194032508043E-2	3.514648763552157E-2	3.220441227864114E-2	2.9504004221265846E-2	2.7025911285258823E-2	2.4752275979952006E-2	2.2666626277227899E-2	2.0753773639085704E-2	1.8999717906494171E-2	1.7391558667108939E-2	1.591741273008232E-2	1.4566337348278819E-2	1.3328258841361393E-2	1.2193906287120533E-2	1.1154749962815113E-2	1.0202944232964138E-2	9.3312745947881168E-3	8.5331086071978677E-3	7.8023504437463682E-3	7.1333988241950559E-3	6.5211080932240095E-3	5.9607522282736245E-3	5.4479915714981822E-3	2 KW	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1000000000000001	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2000000000000002	2.2999999999999998	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4	4.0999999999999996	4.2	4.3	4.4000000000000004	4.5	4.5999999999999996	4.7	4.8	4.9000000000000004	5	5.0999999999999996	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8	8.1	8.1999999999999993	8.3000000000000007	8.4	8.5	8.6	8.6999999999999993	8.8000000000000007	8.9	9	9.1	9.1999999999999993	9.3000000000000007	9.4	9.5	9.6	9.6999999999999993	9.8000000000000007	9.9	10	0	0.92311634638663576	1.7042875779324227	2.3598835831996605	2.9045961482947633	3.3516002301781969	3.7127003508368448	3.9984634469417042	4.2183393923443884	4.3807703036397445	4.4932896411722156	4.5626120284973943	4.5947146317013452	4.5949108654641417	4.5679171247225536	4.5179131786830302	4.4485968072511053	4.3632332082104499	4.2646996562781911	4.1555258520920804	4.0379303598931076	3.9138534968276089	3.7849870041071108	3.6528008004591763	3.5185670911284035	3.3833820809153177	3.2481855171631429	3.113778268027688	2.9808381226190797	2.8499339825264847	2.7215385986823741	2.5960399933580738	2.4737516941855908	2.3549218953607398	2.2397416504977001	2.1283521918826285	2.0208514620288134	1.9172999353908551	1.817725800779538	1.7221295683680216	1.6304881591346485	1.542758529094225	1.458880875679019	1.3787814690980131	1.3023751473872474	1.2295675101281651	1.1602568424204522	1.0943357976201589	1.0316928645643162	0.97221364247414377	0.91578194443670891	0.86228074828796919	0.81159301183910715	0.7636023676849546	0.71819371129196341	0.67525369466876395	0.6346711366613742	0.59633735977532731	0.56014646239719101	0.52599553435793311	0.49378482294120141	0.46341785568223159	0.43480152562029589	0.40784614405223252	0.38246546528038	0.35857668734945014	0.33610043231814657	0.3149607092080795	0.29508486241024484	0.27640350800423874	0.25885046015380503	0.24236264948107555	0.22688003508799956	0.21234551168431864	0.19870481309458252	0.18590641324997689	0.17390142562208485	0.16264350192341898	0.1520887307819194	0.14219553699221671	0.1329245818539147	0.12423866502528151	0.11610262824843787	0.10848326123842006	0.10134920997247532	9.4670887566808207E-2	8.8420387885026763E-2	8.2571401985055928E-2	7.7099137478725197E-2	7.1980240850045854E-2	6.7192722753901132E-2	6.2715886296044174E-2	5.8530258277542525E-2	5.4617523371777096E-2	5.0960461189487209E-2	4.7542886176857986E-2	4.4349590283038524E-2	4.1366288326508419E-2	3.8579565984197636E-2	3.5976830323009704E-2	3.3546262790251184E-2	10 KW	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1000000000000001	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2000000000000002	2.2999999999999998	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4	4.0999999999999996	4.2	4.3	4.4000000000000004	4.5	4.5999999999999996	4.7	4.8	4.9000000000000004	5	5.0999999999999996	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8	8.1	8.1999999999999993	8.3000000000000007	8.4	8.5	8.6	8.6999999999999993	8.8000000000000007	8.9	9	9.1	9.1999999999999993	9.3000000000000007	9.4	9.5	9.6	9.6999999999999993	9.8000000000000007	9.9	10	0	0.74965397070192274	1.4049526894728981	1.974803179334444	2.4673650745714122	2.8901094145682888	3.2498729975911904	3.5529086205100779	3.8049315070092442	4.0111622050476514	4.1763662140881284	4.3048905838077172	4.4006977085301457	4.4673965253916865	4.508271309176723	4.5263082427578825	4.5242199290723866	4.5044679984909415	4.4692839542229841	4.4206883879913441	4.3605086885442015	4.2903953565997046	4.211837031490079	4.1261743270418503	4.0346125670546824	3.9382335040838812	3.8380060990541764	3.7347964335010735	3.6293768209189299	3.5224341787627895	3.414577718076325	3.3063460034755443	3.1982134322837101	3.0905961779649358	2.9838576396219101	2.8783134361880189	2.7742359810381982	2.6718586700496143	2.5713797136475676	2.4729656410596244	2.3767545028586841	2.2828587958912236	2.1913681328490839	2.1023516770410393	2.0158603613444503	1.9319289088582838	1.8505776714281812	1.7718143009643297	1.6956352673162058	1.6220272353980383	1.5509683132688803	1.4824291819554718	1.4163741169593322	1.352761910606578	1.2915467036752166	1.2326787340657597	1.1761050096628209	1.1217699119643065	1.0696157365272665	1.0195831757922988	0.97161174939861028	0.92564018668658155	0.88160676570150831	0.83944961265859663	0.79910696550312099	0.76051740489889885	0.72362005570086907	0.68835476171197141	0.65466223628897335	0.62248419114487885	0.59176344549574866	0.56244401751574724	0.53447119989492875	0.50779162113845466	0.48235329410265493	0.45810565313159768	0.43499958103672676	0.41298742705090186	0.39202301678598972	0.37206165512937378	0.35306012292868938	0.33497666823515759	0.31777099280353222	0.30140423448036552	0.28583894605157623	0.27103907106472375	0.25696991709053901	0.24359812684177892	0.23089164752498734	0.21881969876196575	0.20735273938235332	0.19646243335645969	0.18612161510807335	0.17630425442021258	0.1669854211224317	0.15814124972616422	0.14974890415450526	0.14178654269460414	0.13423328328433687	0.12706916922999315	0.12027513543820578	20 KW	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1000000000000001	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2000000000000002	2.2999999999999998	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4	4.0999999999999996	4.2	4.3	4.4000000000000004	4.5	4.5999999999999996	4.7	4.8	4.9000000000000004	5	5.0999999999999996	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8	8.1	8.1999999999999993	8.3000000000000007	8.4	8.5	8.6	8.6999999999999993	8.8000000000000007	8.9	9	9.1	9.1999999999999993	9.3000000000000007	9.4	9.5	9.6	9.6999999999999993	9.8000000000000007	9.9	10	0	0.57073765470042848	1.0858049016431517	1.549274357565104	1.9649538073871566	2.3364023492142145	2.6669455944541842	2.9596899768185958	3.2175362209710694	3.4431920187575762	3.6391839582758005	3.8078687485112122	3.9514437798769895	4.0719570587359257	4.1713165518478394	4.2512989746691323	4.3135580555253279	4.3596323058770121	4.3909523251984703	4.4088476673813135	4.414553294057308	4.4092156388005579	4.39389830481465	4.3695874174309353	4.3371966515357103	4.2975719529028513	4.2514959713305966	4.199692222463443	4.1428289942189886	4.0815230128320792	4.0163428826717364	3.9478123131774208	3.8764131454973838	3.8025881906909311	3.7267438906757868	3.649252812459348	3.5704559855862694	3.4906650921625335	3.4101645182760789	3.3292132751244177	3.2480467976787049	3.1668786282599837	3.0859019919751445	3.0052912705562216	2.9252033807656144	2.8457790631703368	2.7671440867493833	2.6894103744784994	2.6126770547350802	2.5370314430814926	2.4625499587169641	2.3892989796352868	2.3173356402872174	2.2467085753216609	2.1774586127678925	2.1096194198213496	2.0432181042073236	1.9782757739194754	1.9148080579629714	1.8528255905745066	1.792334461243102	1.7333366327157578	1.6758303290403502	1.619810395574119	1.5652686327692626	1.5121941054371584	1.4605734290891044	1.4103910348539701	1.3616294143813039	1.314269346052013	1.2682901037373771	1.2236696492705996	1.1803848097230387	1.1384114405094841	1.0977245752830689	1.0582985635204099	1.0201071966411512	0.98312382345302529	0.94732145566364545	0.91267286415334015	0.87915066665924058	0.84672740747938469	0.81537562976665368	0.7850679409457535	0.75577707175207631	0.72747592935896199	0.7001376450295681	0.67373561670104931	0.64824354688201347	0.62363547621911675	0.59988581306508448	0.57696935935835492	0.55486133310377395	0.53353738772432757	0.5129736285356441	0.49314662657787617	0.47403343002355369	0.45561157336493996	0.43785908457035111	0.4207544903856959	0.40427681994512804	Tiempo t [s]
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DEC - Digital Equipment Corporation
HP — Hewlett-Packard

RISC- Reduced instruction set computer
SCIMP - Single-chip microprocessor

2000
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